본 OPL은 용융설비에 따른 사고예방 참고자료입니다. 취급물질인 용강, 수증기 등으로 화재·폭발 등 대형사고로 발전할 수 있으므로, 해당 내용을 잘 숙지하셔서 사고예방에 만전을 기해주시기 바랍니다.

용융설비로 인한 사고예방 OPL

■■ ‥‥

	용융설비 정의 및 종류

	용융설비 주요 위험요인 및 안전대책

	용융설비로 인한 사고사례 전파 및 예방대책

래들 하부 배출구 강제 개공중 용강에 화상

재해일자

2018년 O월 O일 O요일

상해정도

사망 O명

작 업 명

주형주입

기 인 물

래들

재해발생개요

< 래들 >

2018년 O월 O일 00시 00분경 부산광역시 소재 ㈜OOOO 사업장 내에서 재해자가 용강(쇳물)을 운반하는 래들(Ladle) 하부 배출구가 열리지 않아 산소(화염)를 사용하여 강제로 개공(開孔)하는 과정에서 래들에서 배출된 용강(쇳물)이 재해자 쪽으로 튀며 재해자의 옷에 불이 붙어 화상

재해발생원인

□ 고온 내용물 접촉을 예방하기 위한 조치 미실시 등

- 고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업을 하는 경우 방열복을 착용하여야 하나 착용하지 않은 상태에서 작업을 실시

- 직무별 작업표준에 따르면 Tundish 내부의 이물질 유무를 확인하고 제거하는 등 조치를 하여야 하나 이를 실시하지 않음

- 용강 취급설비는 안전하게 작업할 수 있도록 방호덮개 등을 설치하여 작업자가 고열로부터 격리되어야 하나 조치가 미흡하였음

재해자가 지금(地金)제거

→

재해자가 산소 호스 및 파이프 준비

→

산소를 이용한 강제 개공

→

재해자에게로 불티 비산

<재해발생 상황도>

재해예방대책

□ 작업에 적합한 개인용 보호구 착용 및 작업안전절차 준수

-  다량의 고열물을 취급하는 작업을 하는 장소에 대하여 해당 고열물의 비산 및 유출 등으로 인한 화상이나 그 밖의 위험을 방지하기 위하여 근로자에게 작업에 적합한 개인용 보호구인 방열복을 지급하고 착용하도록 하여야 함.

또한 용강 등 용융고열물 취급 작업 시에는 직무별 작업표준 등 작업안전절차(수칙)을 준수하여 작업하여야 함

□ 용강(용융고열물) 취급작업 시 비산방지 조치 실시

- 용강 등 용융고열물 취급 작업 시에는 용융된 고열물 등이 비산되지 않도록 Tundish 상부 또는 측면 등에 방호덮개(또는 방호판, 방호가드 등)를 설치

관련 법령

❍ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등)

❍ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제254조(화상 등의 방지)