본 기술자료는 ‘18.05.29(화) 대전광역시 소재 사업장에서 발생한 폭발사고와 유사한 동종재해를 예방하기 위하여 폭발성 물질의 취급·보관 시 준수하여야 할 필수 안전관리 요령을 기술한 것으로 해당 물질을 취급하는 근로자에게 충분히 교육하여 동종사고가 발생하지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

폭발성 물질 취급에 따른 재해예방 OPL

■■ ‥‥

< 폭발성 물질 취급작업 중 폭발사고 개요>

◈ 2018년 5월 29일(화) 약 16시경 대전광역시 유성구 소재 ㈜OO 대전사업장에서 폭발물 취급에 따른 원인 미상의 점화원으로 화재 및 폭발이 발생함.

- 피해현황 : 근로자 2명 사망, 부상자 7명 (현재 고용노동부, 국과수 등 관련기관에서 사고조사중임.)

폭발성 물질의 정의 및 특성 1

폭발성 물질(Explosive Substance)은 자체의 화학반응에 의하여 주위환경에 손상을 줄 수 있는 온도·압력 및 속도를 가진 가스를 발생시키는 고체 또는 액체 물질을 의미함.

폭발성 물질은 대부분 산소를 함유하고 있어 가열·마찰·충격 또는 점화원에 접근시킬 경우 분해되어 액체 또는 기체가 순간적으로 기체 상태로 급변하고, 열이 발생하여 수백에서 수천 배로 부피 팽창 및 격렬한 충격파와 굉음을 발생시킴

주요 폭발성 물질 종류※ 2

연번	물질명		연번	물질명
1	질산에스테르류		5	디아조화합물
2	니트로화합물		6	하이드라진 유도체
3	니트로소화합물
4	아조화합물

※ 출처 : 산업안전보건 기준에 관한 규칙 별표 1 위험물질의 종류

취급 시 안전관리 수칙 3

취급요령

점화원(화염·불꽃) 접근을 엄금하고, 가열·마찰·충격 등 금지

강산화제, 강산류, 금속산화물 등의 이물질 혼입 금지

정전기 및 낙뢰 등에 의한 폭발방지를 위해 접지 및 피뢰장치 설치

보관요령

인접시설과 방호벽 등을 설치하여 격리하고 혼합저장 금지

화약류저장소는 저장량에 따라 저장소 외벽으로부터 보안건물 사이에 보안거리 유지

가급적 소분하여 저장하고 용기의 파손 및 누출방지 조치실시

환기 및 건조 상태를 유지하고 직사광선을 차단

저장시설은 사고 시 피해 최소화를 위해 위험물안전관리법 등에서 정한 규정 준수

소화방법

충분한 안전거리를 확보하고 가급적 무인방수포를 사용(불가피한 경우 엄폐조치)

소화전, 물분무, 폼 건조 소화분말, 모래 등 사용하여 소화

질식소화는 효과가 없으므로 물을 다량 사용하는 방법이 적정함

주요 재해사례 4

사례 (1)

사고개요

‘07년 2월 21일 강원도 태백소재 (주)OO 화약에서 화약원료 및 반제품을 포함한 폭발성물질과 기타폐기물이 혼재된 폐기물을 소각하는 과정에서 폭발이 발생하여 2명 사망, 9명 부상

재해발생 원인

폭발성 물질을 소각할 경우 뇌관 등 기폭 우려가 있는 위험물 등을 분리 및 제거하여야 하나 소각폐기물의 분류 및 확인 미흡으로 뇌관 등이 포함된 상태로 소각을 실시함

재발방지대책

폭발성 물질을 소각 폐기할 경우 뇌관 등 폭발원인 물질 포함여부를 충분히 조사한 후 분리하여 소각을 실시하고 분리가 곤란 할 경우 폭파 등 별도의 방법으로 폐기

사례 (2)

사고개요

‘14년 2월 24일 경북 경주시 소재 (주)OO의 합성동에서 혼합작업으로 폭발물을 혼합장비에 넣는 순간 폭발이 발생하여 근로자의 손목에 부상을 입은 재해임.

재해발생 원인

폭발성 물질을 혼합 등 작업할 경우 분리대전 등으로 정전기가 발생할 수 있으므로 최소점화에너지로의 작용이 가능하며, 폭발성물질의 마찰, 충격에도 점화가 일어날 수 있음.

재발방지대책

폭발성 물질을 취급할 때에는 전기적, 기계적 점화원이 되지 않도록 접지 및 제전조치(제전복 및 제전화 착용 등)를 하고 작업순서, 방법 등의 변경을 통해 안정성을 확보해야 함.