본 OPL은 화학물질 세척작업 시 참고자료입니다. 화학물질 세척작업 시 내용물이 미제거 되면 폭발분위기 형성에 따른 화재폭발 등 대형사고로 발전할 수 있고 흡입 시 독성에 따른 건강장해를 입을 수 있습니다. 해당 내용을 잘 숙지하셔서 사고예방에 만전을 기해주시기 바랍니다.

화학물질 세척 작업안전 OPL

■■ ‥‥

	화학물질 세척작업

❍ 화학설비 세척작업 정의

• 사업장에서 다른 물질을 생산 및 유지·보수 시 화학설비 내부에 침전된 고분자 물질, 스케일 등 이물질을 제거하기 위함.

	세척작업 종류 및 특징

❍  세척작업의 종류로는 ① 물세척, ② 스팀세척, ③ 화학세척, ④ 물리적 세척으로 나눌 수 있으며, 이중 화학세척은 유독성과 유증기 발생가능성으로 인해 취급 시 많은 주의가 필요함.

① 물세척

- 설비 내 화학물질이 수용성이면 물을 설비 내에 주입하고 배수시켜 세척

- 증기 배출구를 만들어 설비 내에 증기공간이 생기지 않도록 조치

② 스팀세척

- 스팀이 응축되지 않도록 스팀온도를 일정온도 이상으로 유지 (ex 77℃)

- 스팀호스는 도전성 재질의 호스를 사용하고 설비와는 본딩 실시

- 세척 후 설비 내부로 작업자가 들어 갈 수 있도록 탱크 내부 온도 낮춤 (공기치환 등)

③ 화학세척

- 세척용 화학물질의 제조업의 주의사항 준수 (보호구 및 보안경 착용 등)

	세척작업 시 주의사항

❍ 세척 작업 시 발생할 수 있는 화재 및 폭발 위험을 파악하고 있는 감독자 배치

❍ 탱크 안의 내용물의 화재·폭발 특성 사전 파악

❍ 탱크 내 압력을 대기압으로 낮추고 내용물을 안전한 장소로 배출

❍ 반응성이 높은 불안정 물질 저장 탱크는 안전작업절차에 따라 세정

❍ 폭발위험장소 작업 시 적합한 방폭·전기기계기구 등 사용

❍ 인화성 가스농도 측정기를 사용하여 인화성 가스 농도 수시 확인

❍ 인화성 증기의 인화한계농도 하한선의 10% 초과 시 즉시 작업 중단

	세척작업 시 안전조치

❍ 개방된 상태에서 세척작업 실시

❍ 산소 농도 측정 실시

- 산소 측정기를 사용하여 산소 농도 측정 실시

❍ 탱크 주변의 점화원 차단 또는 제거

❍ 독성 및 부식성 증기 또는 가스에 노출되지 않도록 방호조치 실시

❍ 물·공기·불활성 가스 및 스팀 퍼지를 통한 인화성 증기 제거 및 설비 내부의 불활성화

❍ 스팀, 화학적 세척 및 고압 물분사 시 정전기 전하 발생 주의

❍ 맹판 및 표식 부착

※ 세척작업 전에 탱크 또는 용기에 설치된 연결부와 모든 파이프는 차단, 플러그는 뽑거나 폐쇄. 밸브를 통해 물질이 샐 수 있으므로 이중밸브 또는 맹판(Blind)을 설치하여 차단

	< 사고사례1>
		`
- 재해자는 2008년 O월 OO일 08시경 울산시 소재 OOO(주) 사업장내 저장탱크 세척작업을 위해 보호구 없이 입조하여 내부 세척작업을 진행 중 잔존하고 있던 유해위험물질에 의해 흡입으로 가스중독 되어 사망함.

	< 사고사례2>
		`
- 재해자는 2011년 O월 OO일 08시경 울산시 소재 OOO(주) 사업장내 저장탱크 세척작업을 위해 내벽에 붙어 있는 슬러리(유기화합물질 잔사)를 소화전 물로 세척하기 위해 소화전을 오픈하여 물을 투입하던 중 동 탱크에서 폭발이 발생하여 충격에 따른 추락으로 사망함.